Dokumentacja przeniesienia oprogramowania ANSA 4.0 na komputer Convex 3200

Jerzy Pawlus

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET

Luty 1993

Spis treści 1 2 1.1 Wprowadznie : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2 1.2 Opis plików konfiguracyjnych ANSA dla systemu ConvexOS 10.0 : : : : : 2

2 12 2.1 Przygotowanie środowiska do kompilacji systemu ANSA : : : : : : : : : : 12

3 16 3.1 Kompilacja systemu ANSA : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 16 3.2 Sprawdzenie poprawności instalacji systemu ANSA : : : : : : : : : : : : : 26

Rozdział 1

1.1 Wprowadznie

Niniejszy raport jest wynikiem prac zwia̧zanych z zainstalowaniem oprogramowania ANSA na komputerze Convex 3200 pracuja̧cym pod kontrola̧ systemu operacyjnego ConvexOS 10.0. Prace instalacyjne były prowadzone zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale 11 podrȩcznika ANSA System Manager’s Guide.

Oprócz normalnych trudności zwia̧zanych z utworzeniem odpowiednich plików konfiguracyjnych dla nowej platformy sprzȩtowej pojawiły siȩ nowe, zwia̧zane ze specyficznymi własnościami systemu operacyjnego ConvexOS 10.0. Wszystkie powstałe w ten sposób problemy zostały udokumentowane a odpowiednie poprawki do plików źródłowych systemu ANSA przedstawione jako wynik działania programu diff na wersji oryginalnej i zmodyfikowanej.

1.2 Opis plików konfiguracyjnych ANSA dla systemu ConvexOS 10.0

Pierwowzorem plików konfiguracyjnych systemu ANSA dla systemu ConvexOS 10.0 były pliki dla systemu SUN OS 4.1. Było to umotywowane wspólnym pochodzeniem obu systemów, wywodza̧cymi siȩ z systemu UNIX 4.3BSD oraz faktem znajomości systemu SUN OS 4.1 przez przenosza̧cego.

Pliki konfiguracyjne zostały przedstawione w całości. Jedynym wyja̧tkiem sa̧ pliki stack.cpp i ACTION. Zamieszczone fragmenty tych plików zawieraja̧ wyła̧cznie kod dopisany dla komputera Convex.

ffl ANSAware/ACTION Do pliku ACTION doła̧czono wiersz opisuja̧cy nowa̧ platformȩ sprzȩtowa̧. Poniżej opisano poszczególne pola tego wiersza:

ansa/ansaware/ACTION

Pole 1: convex3200 cos 10.0 Pole 2: unix Pole 3: srl Pole 4: config.h (capsule/config.h) Pole 5: convex.h (capsule/opsys.h) Pole 6: convex.h (capsule/machine.h) Pole 7: convex3200 cos.h (capsule/stack.h) Pole 8: convexIEEE.h (stub/moveMacs.h) Pole 9: unix Pole 10: unix Pole 11: ConvexOS.10.0 on a Convex 3200

ffl include/capsule/stack Opisywana instalacja oprogramowania ANSA na komputerze Convex nie wykorzystuje standardowych procedur Unixa setjmp i longjmp do przeła̧czania stosu. Powodem jest fakt sprawdzenia przez procedure longjmp czy powrót nastȩpuje do środowiska zachowanego przez procedurȩ setjmp.

ansa/gen dist/include/capsule/stack/convex3200 cos.h

/* Header Start */
/*
 * Copyright 1989,1990,1991 APM Limited (ISA Project)
 *
 * File: sun3_sos.h
 * Author:
 * Date Created:
 *
 * General Description:
 * Interface to stack handler for a Sun3 running SunOS.
 *
 * $Header: /disc2/usr/local/src/ANSAware4.0/master/include/capsule/stack/RCS/
sun3_sos.h,v 1.5 1992/02/08 17:53:38 can Exp $
 *
 */
/* Header End */

#ifndef __STACK_INCLUDED__
#define __STACK_INCLUDED__

#include "options.h"

/*
 * This file sets up constants to allow multi-tasking. This requires the
 * infrastructure associating a stack and register dump with each task -
 * actually a task IS the stack and register dump.
 *

 * We assume a mechanism like Unix setjmp/longjmp where an array (called
 * a jmp_buf) holds all volatile state (i.e. PSW and registers) associated
 * with an executing task. Within this array, two fields describing the
 * current stack frame are of interest:
 *
 * STACK_FRAME (often called the Frame Pointer or FP) points to the
 * beginning of the current stack frame,
 *
 * STACK_FRONT (often called the Stack Pointer or SP) points to the end of
 * the current stack frame, if another call is made then this
 * value is copied into STACK_FRAME.
 *
 * these fields may be found in jmp_buf[STACK_FRAME] and jmp_buf[STACK_FRONT]
 *
 * For debugging purposes we define two initial guard values to protect
 * against accidental POPs and RETURNS.
 *
 * INITIAL_FRAME_OFFSET should allow enough space for all values popped by a
 * RETURN (it will jump to location 0)
 *
 * INITIAL_FRONT_OFFSET is INITIAL_FRONT_OFFSET plus an allowance for a POP
 * to get a zero.
 *
 * These values are expressed as -<no of 32 bit ints> we allow a safety factor
 * of two just to be extra cautious, i.e. if return pops one int we define the
 * INITIAL_FRAME_OFFSET as -2 rather -1.
 */

#define MULTI_TASKING
#define STACK_SIZE MIN_STACK_SIZE*4

#define STACK_FRAME 3
#define STACK_FRONT 4

#define INITIAL_FRAME_OFFSET (-4)
#define INITIAL_FRONT_OFFSET (-6)
typedef int ansa_RegDump[6];

extern int stack_dump (/* ansa_Reg_Dump env */);
extern void stack_switch (/* ansa_RegDump env, int val */);

#endif /* __STACK_INCLUDED__ */

ffl include/machine Plik convex.h jest zgodny z plikiem sparc.h za wyja̧tkiem definicji dwóch typów: ansa LongCardinal i ansa LongInteger. Oba typy wykorzystuja̧ posiadany przez Convex typ long long int określaja̧cy 64-bitowe liczby całkowite. Convex 3200 jest maszyna̧ typu Big-Endian.

ansa/gen dist/include/machine/convex.h

/* Header Start */
/*
 * Copyright 1989 APM Limited (ISA Project)
 *
 * File: sparc.h
 * Author:
 * Date Created:
 *
 * General Description:
 * Machine specific values and constants for sparc.
 *
 * $Header: /disc2/usr/local/src/ANSAware4.0/master/include/machine/RCS/
sparc.h,v 1.1 1991/07/10 09:15:05 can Exp $
 *
 */
/* Header End */

#ifndef __MACHINE_INCLUDED__
#define __MACHINE_INCLUDED__

/* Various common types */

#ifndef _BASIC_TYPES_
#define _BASIC_TYPES_
typedef int ansa_Boolean;
typedef unsigned short int ansa_ShortCardinal; /* must be 16 bit */
typedef unsigned long int ansa_Cardinal; /* must be 32 bit */
typedef unsigned long long int ansa_LongCardinal; /* should be 64 bit */
typedef short int ansa_ShortInteger; /* 16 bit */
typedef long int ansa_Integer; /* 32 bit */
typedef long long int ansa_LongInteger; /* should be 64 bit */
typedef float ansa_Real;
typedef double ansa_LongReal;
typedef char *ansa_String;
typedef unsigned char ansa_Octet;
typedef char ansa_Char;
#endif /* _BASIC_TYPES_ */

/*
 * define LITTLE_ENDIAN if that is the case for this system
 * VAX, 80x86, ARM
 */
/*#define LITTLE_ENDIAN*/

#endif /* __MACHINE_INCLUDED__ */

ffl include/stub/MoveMacs Zarówno plik convexIEEE.h jak i m convexIEEE.h sa̧ identyczne z plikami sparcIEEE.h i m sparcIEEE.h.

ansa/gen dist/include/stub/MoveMacs/convexIEEE.h

/* Header Start */
/*
 * Copyright 1990 APM Limited (ISA Project)
 *
 * File: sparcIEEE.h
 * Author:
 * Date Created:
 *
 * General Description:
 * Marshall/Unmarshall macros for sparc systems with IEEE fp.
 *
 * $Header: /disc2/usr/local/src/ANSAware4.0/master/include/stub/MoveMacs/RCS/
sparcIEEE.h,v 1.1 1990/04/16 13:50:09 can Exp $
 *
 */
/* Header End */

#ifndef __MOVEMACS_INCLUDED__
#define __MOVEMACS_INCLUDED__

/* This file is #included within the generated stub. */

#define Move0808(a,b) (*(char *)(b) = *(char *)(a))

#define Move1616(a,b) (*(char *)(b) = *(char *)(a), \
*((char *)(b)+1) = *((char *)(a)+1))

#define Move3232(a,b) (*(char *)(b) = *(char *)(a), \
   *((char *)(b)+1) = *((char *)(a)+1), \
   *((char *)(b)+2) = *((char *)(a)+2), \
   *((char *)(b)+3) = *((char *)(a)+3))

#define Move6464(a,b) (*(char *)(b) = *(char *)(a), \
   *((char *)(b)+1) = *((char *)(a)+1), \
   *((char *)(b)+2) = *((char *)(a)+2), \
   *((char *)(b)+3) = *((char *)(a)+3), \
*((char *)(b)+4) = *((char *)(a)+4), \
   *((char *)(b)+5) = *((char *)(a)+5), \
   *((char *)(b)+6) = *((char *)(a)+6), \
   *((char *)(b)+7) = *((char *)(a)+7))

#define MarshallEnum(a,b,p,s) {if(s<4) goto toobig;Move3232(a,b);p+=4;s-=4;}
#define MarshallBool(a,b,p,s) {if(s<4) goto toobig;Move3232(a,b);p+=4;s-=4;}
#define MarshallSCard(a,b,p,s) {if(s<2) goto toobig;Move1616(a,b);p+=2;s-=2;}
#define MarshallCard(a,b,p,s) {if(s<4) goto toobig;Move3232(a,b);p+=4;s-=4;}
#define MarshallLCard(a,b,p,s) {if(s<4) goto toobig;Move3232(a,b);p+=4;s-=4;}
#define MarshallSInt(a,b,p,s) {if(s<2) goto toobig;Move1616(a,b);p+=2;s-=2;}
#define MarshallInt(a,b,p,s) {if(s<4) goto toobig;Move3232(a,b);p+=4;s-=4;}
#define MarshallLInt(a,b,p,s) {if(s<4) goto toobig;Move3232(a,b);p+=4;s-=4;}
#define MarshallReal(a,b,p,s) {if(s<4) goto toobig;Move3232(a,b);p+=4;s-=4;}

#define MarshallLReal(a,b,p,s) {if(s<8) goto toobig;Move6464(a,b);p+=8;s-=8;}
#define MarshallOctet(a,b,p,s) {if(s<1) goto toobig;Move0808(a,b);p+=1;s-=1;}
#define MarshallChar(a,b,p,s) {if(s<1) goto toobig;Move0808(a,b);p+=1;s-=1;}

#define UnmarshallEnum(a,b) (Move3232(a,b),4)
#define UnmarshallBool(a,b) (Move3232(a,b),4)
#define UnmarshallSCard(a,b) (Move1616(a,b),2)
#define UnmarshallCard(a,b) (Move3232(a,b),4)
#define UnmarshallLCard(a,b) (Move3232(a,b),4)
#define UnmarshallSInt(a,b) (Move1616(a,b),2)
#define UnmarshallInt(a,b) (Move3232(a,b),4)
#define UnmarshallLInt(a,b) (Move3232(a,b),4)
#define UnmarshallReal(a,b) (Move3232(a,b),4)
#define UnmarshallLReal(a,b) (Move6464(a,b),8)
#define UnmarshallOctet(a,b) (Move0808(a,b),1)
#define UnmarshallChar(a,b) (Move0808(a,b),1)

#endif /* __MOVEMACS_INCLUDED__ */

ansa/gen dist/include/stub/MoveMacs/m convexIEEE.h

/* Header Start */
/*
 * Copyright 1989-1992 APM Limited (ISA Project)
 * Copyright BNR Europe Ltd
 *
 * File:
 * Author:
 * Date Created:
 *
 * General Description:
 * -[un]marshall routines for the builtin types.
 * -they are encoded in terms of the existing "MoveMacs.h",
 * to hopefully ensure conformant behaviour.
 *
 * $Header: /disc2/usr/local/src/ANSAware4.0/master/include/stub/MoveMacs/RCS/
m_sparcIEEE.h,v 1.4 1992/04/07 08:51:14 can Exp $
 *
 */
/* Header End */

#ifndef _m_builtin_h
#define _m_builtin_h

#include "MoveMacs.h"
#include "AWmacros.h"

/* It is here assumed that "ansa_prefix" is "ansa_". */

#define marshall__N(buf, p, N, MOVER)\
     (buffer_require((buf),N) ||(MOVER(p, (buf)->ptr), (buf)->used += N, \

     (buf)->unused -= N, (buf)->ptr += N, 0))

#define marshall_enum(buf, des) marshall__N(buf, (des), 4, Move3232)
#define marshall_ansa_Boolean(buf, b) marshall__N(buf, (b), 4, Move3232)

#define marshall_ansa_Cardinal(buf, n) marshall__N(buf, (n), 4, Move3232)
#define marshall_ansa_ShortCardinal(buf, n) marshall__N(buf, (n), 2, Move1616)
#define marshall_ansa_LongCardinal(buf, n) marshall__N(buf, (n), 4, Move3232)

#define marshall_ansa_Integer(buf, n) marshall__N(buf, (n), 4, Move3232)
#define marshall_ansa_ShortInteger(buf, n) marshall__N(buf, (n), 2, Move1616)
#define marshall_ansa_LongInteger(buf, n) marshall__N(buf, (n), 4, Move3232)

#define marshall_ansa_Real(buf, n) marshall__N(buf, (n), 4, Move3232)
#define marshall_ansa_LongReal(buf, n) marshall__N(buf, (n), 8, Move6464)

#define marshall_ansa_Octet(buf,b) marshall__N(buf, (b), 1, Move0808)
#define marshall_ansa_Char marshall_ansa_Octet

#define unmarshall__N(buf, p, N, MOVER)\
     ((buffer_readable(buf) >= N) ? (MOVER((buf)->ptr, (p)), (buf)->ptr += N, 0) : 1)

/* unrobust, but slighty faster is..
   #define unmarshall__N(buf, p, N, MOVER)\
         (MOVER((buf)->ptr, (p)), (buf)->ptr += N, 0)
*/

#define unmarshall_enum(buf, des) unmarshall__N(buf, (des), 4, Move3232)
#define unmarshall_ansa_Boolean(buf, b) unmarshall__N(buf, (b), 4, Move3232)

#define unmarshall_ansa_Cardinal(buf, n) unmarshall__N(buf, (n), 4, Move3232)
#define unmarshall_ansa_ShortCardinal(buf, n)
unmarshall__N(buf, (n), 2, Move1616)
#define unmarshall_ansa_LongCardinal(buf, n) unmarshall__N(buf, (n), 4, Move3232)

#define unmarshall_ansa_Integer(buf, n) unmarshall__N(buf, (n), 4, Move3232)
#define unmarshall_ansa_ShortInteger(buf, n) unmarshall__N(buf, (n), 2, Move1616)
#define unmarshall_ansa_LongInteger(buf, n) unmarshall__N(buf, (n), 4, Move3232)

#define unmarshall_ansa_Real(buf, n) unmarshall__N(buf, (n), 4, Move3232)
#define unmarshall_ansa_LongReal(buf, n) unmarshall__N(buf, (n), 8, Move6464)

#define unmarshall_ansa_Octet(buf,b) unmarshall__N(buf, (b), 1, Move0808)
#define unmarshall_ansa_Char unmarshall_ansa_Octet

#endif /* _m_builtin_h */

ffl include/config Nie wymagał żadnych modyfikacji

ffl include/opsys Plik odpowiada prawie całkowicie plikowi bsd.h. Dodano jedynie definicjȩ sygnału

SIGCLD, który w założeniu powinien odpowiadać sygnałowi SIGHCLD na komputerze Sun.

ansa/gen dist/include/opsys/convex.h

#define SIGCLD 20

ffl src/ansa/capsule/stack.cpp Poniższy fragment zawiera definicjȩ procedur stack dump i stack switch służa̧cych do przeła̧czania stosu. Zostały one dopisane do pliku stack.cpp z powodu niemożności skorzystania z sytemowych procedur setjmp i longjmp. Procedura stack dump zapamiȩtuje, a stack switch odtwarza nastȩpuja̧ce rejestry procesora:

SP - Stack Pointer PSW - Processor Status Word FP - Frame Pointer PC - Program Counter

ansa/gen dist/src/ansa/capsule/stack.cpp

#if defined(__convex__)
        .globl _stack_dump
        .globl _stack_switch
        .fpmode ieee
        .text

_stack_dump:
        ld.w 0(ap),a1
        ld.w 8(fp),s0
        st.w s0,12(a1)
        ld.w 4(fp),s0
        st.w s0,8(a1)
        ld.w 0(fp),s0
        st.w s0,4(a1)
        mov sp,s0
        add.w #16,s0
        st.w s0,16(a1)
        sub.l s0,s0
        rtn

_stack_switch:
        ld.w 0(ap),a1
        ld.w 12(a1),fp
        ld.w 16(a1),sp
        ld.w 8(a1),a3
        mov a3,psw
        ld.w 4(a1),a2
        jmp 0(a2)
#endif

ffl include/capsule/machcpp.h Plik ten nie został wymieniony jako wymagaja̧cy modyfikacji w rozdziale 11 podrȩcznika ANSA System Manager’s Guide. Jednak dla przeniesienia oprogramowania konieczne jest uzupełnienie go o definicjȩ komputera Convex 3200.

ansa/gen dist/include/capsule/machcpp.h

/* Header Start */
/*
 * Copyright 1989,1990,1991 APM Limited (ISA Project)
 *
 * File: machcpp.h
 * Author:
 * Date Created: 6/5/91
 *
 * General Description:
 * CPP definitions for all of the architectures supported by ANSAware.
 * These definitions are used as values for the macro
 * _ansa_arch_ supplied on every compiler command line.
 * Care is taken to avoid clashes between these values
 * and other often used macros (i.e. we use _aw_vax and not vax!).
 * _ansa_arch_ is set to the value specified by the Architecture
 * imake macro defined in the macros file for a given platform.
 * For each value of this macro there must be corresponding definition
 * in this file.
 *
 * $Header: /disc2/usr/local/src/ANSAware4.0/master/include/capsule/RCS/
machcpp.h,v 1.2 1991/09/24 17:11:23 can Exp $
 *
 */
/* Header End */

#ifndef __MACHCPP_INCLUDED__
#define __MACHCPP_INCLUDED__

#define _aw_vax 1 /* DEC VAX (ultrix and vms) */
#define _aw_arm 2 /* Acorn ARM */

#define _aw_hp300 3 /* HP 300 series */
#define _aw_hp400 4 /* HP 400 series */
#define _aw_hp700 5 /* HP 700 series */
#define _aw_hp800 6 /* HP 800 series */
#define _aw_w68k 7 /* Wanda 68k */
#define _aw_wvax 8 /* Wanda vax */
#define _aw_decmips 9 /* DEC mips */
#define _aw_sun3 10 /* sun 3 series (68k based) */
#define _aw_sun4 11 /* sun 4 series (sparc based) */
#define _aw_convex3200 12 /* convex 3200 series */

#endif /* __MACHCPP_INCLUDED__ */

Rozdział 2

2.1 Przygotowanie środowiska do kompilacji systemu ANSA

W niniejszej czȩści opisano problemy zwia̧zane z dołożeniem nowej platformy sprzȩtowej jak i problemy zwia̧zane z wygenerowniem środowiska do kompilacji systemu ANSA. Poprawki zostały przedstawione jako wynik działania programu diff na wersji oryginalnej i zmodyfikowanej.

ffl master/util/imake/imake.c

136c136
< #if defined(sun) || defined(hpux) || defined(macII) || defined(CRAY)
---
> #if defined(sun) || defined(hpux) || defined(macII) || defined(CRAY) || \
      defined(__convex__)

Poprawka zwia̧zana z definicja̧ identyfikatora REDUCED TO ASCII SPACE

172a173,174
> "-pcc",
> "-Uunix",

Poprawki zwia̧zane z preprocesorem C /lib/cpp.

Opcja “-pcc” powoduje zachowanie zgodności z preprocesorami C, które nie stosowały siȩ do standardu ANSI C. W szczególności poprawka powoduje, że komentarze nie bȩda̧ zastȩpowane spacja̧.

Opcja “-Uunix” usuwa defincjȩ symbolu “unix” wprowadzona̧ przez opcjȩ “-pcc”. Zdefiniowanie symbolu “unix” powoduje błȩdy w czasie generowania plików makefile dla systemu ANSA.

195a198,201
> #endif
>
> #ifdef convex3200_cos_10_0
> "-Dconvex3200_cos_10_0"

Definicja unikalnego symbolu dla preprocesora C określaja̧cego nazwȩ platformy dla komputera Convex.

ffl master/util/config/Imake.tmpl

100a101,107
> #ifdef convex3200_cos_10_0
> #define MacroIncludeFile "convex3200_cos_10.0.macros"
> #define MacroFile convex3200_cos_10.0.macros
> #define ConvexArchitecture
> #undef convex3200_cos_10_0
> #endif /* convex */
>

Definicje symboli dla nowej platformy oraz nazwy tzw. pliku “macros”, przedstawiono poniżej.

ffl master/util/config/convex3200 cos 10.0.macros Plik zawiera definicjȩ symboli niezbȩdnych do prawidłowego wygenerowania środowiska do kompilacji systemu ANSA.

/* Header Start */
/*
 * Copyright 1989 APM Limited (ISA Project)
 *
 * File: sun4_sos_4.1.macros
 * Author:
 * Date Created: 03/12/89
 *
 * General Description:
 * Definitions for Sun4 SunOS4.0
 *
 * $Header: /disc2/usr/local/src/ANSAware4.0/master/util/config/RCS/
sun4_sos_4.1.macros,v 1.1 1992/01/08 11:12:41 can Exp $
 *
 */
/* Header End */

/**/# platform version: $Header: /disc2/usr/local/src/ANSAware4.0/master/util/
config/RCS/sun4_sos_4.1.macros,v 1.1 1992/01/08 11:12:41 can Exp $

/*
 * SET VERSION NUMBERS BEFORE MAKING MAKEFILES
 *
 * If you change either of the following numbers, you will need to do a
 * full build (make World) at the top of the sources....
 */
#define ConvexPlatform YES

#define OSName ConvexOS 10.0
#define OSMajorVersion 10
#define OSMinorVersion 0

/* Header Start */
/*
 * Copyright 1989 APM Limited (ISA Project)
 *
 * File: sunos.macros
 * Author:
 * Date Created: 03/12/89
 *
 * General Description:
 * Common definitions for all versions of SunOS.
 *
 * $Header: /disc2/usr/local/src/ANSAware4.0/master/util/config/RCS/
sunos.macros,v 1.7 1991/09/26 14:33:39 can Exp $
 *
 */
/* Header End */

/**/# platform: $Header: /disc2/usr/local/src/ANSAware4.0/master/util/config/RCS/
sunos.macros,v 1.7 1991/09/26 14:33:39 can Exp $
/**/# operating system: OSName

 BOOTSTRAPCFLAGS =
              AS = as
              CC = cc -fi -U__stdc__
             CPP = /lib/cpp
            LINT = lint
         INSTALL = install -c
              LD = $(CC)
            YACC = yacc
             LEX = lex
             AWK = awk
             CMP = cmp
            TAGS = ctags
              RM = rm -f
              MV = mv
              CP = cp
           TOUCH = touch
              LN = ln -s
          RANLIB = ranlib
 RANLIBINSTFLAGS = -t
              AR = ar rv
              LS = ls
        LINTOPTS = -axz
     LINTLIBFLAG = -C
            MAKE = make
    STD_IDLFLAGS = $(DEF_IDLFLAGS)
    STD_DPLFLAGS = $(DEF_DPLFLAGS)
 STD_CPP_DEFINES =

     STD_DEFINES = $(DEF_DEFINES)
    STD_INCLUDES = $(DEF_INCLUDES)
STD_IDL_INCLUDES = $(DEF_IDL_INCLUDES)

/* define this as you like for normal library compilation */
#define LibraryDefines $(DEF_DEFINES)

#define OperatingSystem _ansa_unix_
#define OperatingSystemCore unix
#define UnixCore YES
#define SysFirstLibraries
#define SysLastLibraries
#define NetworkLibraries
#define DefaultOptFlag -O

#define OSPlatformFlags -D_ansa_convexos_

#define Architecture _aw_convex3200

Oprócz oczywistych poprawek zwia̧zanych z nowa̧ platforma̧, szczególna̧ uwagȩ należy zwrócić na definicjȩ nastȩpuja̧cych symboli:

CC = cc -fi -U stdc

Opcja “-fi” kompilatora C powoduje wykonywanie operacji zmiennoprzecinkowych w standardzie IEEE.

Opcja “-U stdc ” powoduje usuniȩcie definicji symbolu “ stdc ”. Symbol “ stdc ” nie oznacza, że kompilator stosuje siȩ do standardu ANSI ale że kompiluje w stylu ANSI.

INSTALL = install -c

Opcja “-c” powoduje że binaria sa kopiowane (cp), a nie przesuwane (mv).

Rozdział 3

3.1 Kompilacja systemu ANSA

Poniżej opisane zostały problemy zwia̧zane z kompilacja̧ systemu ANSA na komputerze Convex. Problemy te wynikaja̧ z różnic pomiȩdzy kompilatorami C na maszynach typu Sun i Convex. Poprawki do plików źródłowych zostały zaprezentowane jako wynik działania programu diff na wersji oryginalnej i źródłowej.

ffl Podstawowe parametry kompilacji Poniższy plik określa podstawowe parametry z którymi była budowana ANSA. Przykładowe pliki dla różnych architektur znajduja̧ siȩ w katalogu examples

# Header Start
#
# Copyright 1990 APM Limited (ISA Project)
#
# File: apm_sun4_sos_4.1
# Author:
# Date Created: 25/04/90
#
# General Description:
# build parameters used at apm for sun4’s
#
# $Header: /disc2/usr/local/src/ANSAware4.0Dist/examples/RCS/
apm_sun4_sos_4.1,v 1.4 1992/05/05 15:05:28 can Exp $
#
# Header End
# name of platform
convex3200_cos_10.0
# use default shadow tree

# pathname of top level directory
/usr/tmp
# read only installation point
/mnt/yppawlus/ansa/install/convex3200_cos_10.0
# read only installation point suffix (i.e. none)

# read/write installation point

/mnt/yppawlus/ansa/tmp/awdev
# read/write installation point suffix (i.e. none)

# default MPS’s (IPC and UDP)
UDP TCP
# directory for fifos
# if you are not using IPC then you must not
# supply this answer, therefore delete the line
# following these comments if your not using IPC
# master trader name
krak
# master ip address
149.156.1.1
# local trader name
krak
# no need for ip address, it’s the same as the masters
# if you use different master and local traders you must
# give an ip address for the local trader after this comment and
# before the next prompt.
# use default CC
cc -fi -U__stdc__
# use default CC options

# build capsulep YES/NO
YES
# confirm build parameters

# do not install
no

Powody użycia dodatkowych opcji kompilatora C: “cc -fi -U stdc ” zostały opisane w punkcie 2.1 .

ffl master/include/ansi/AWstdio.h Rozważana grupa poprawek jest zwia̧zana z użyciem zmodyfikowanych wersji plików typu include systemu operacyjnego Convex OS. Konieczność modyfikacji plików include wynikała z faktu, że pliki te zawieraja dyrektywȩ #error, która nie jest rozumiana przez program imake.

Alternatywnym rozwia̧zaniem byłoby rozszerzenie zakresu rozpoznawanych przez program imake dyrektyw preprocesora C o dyrektywȩ #error.

27a28,30
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> #include "stdio.h"
> #else
28a32
> #endif
31a36,38
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> #include "stdio.h"

> #else
32a40,41
> #endif
>

60c69,70
< #if defined(_ansa_sunos_) && (_ansa_osmajor_ == 4) && (_ansa_osminor_ == 1)
---
> #if defined(_ansa_sunos_) && (_ansa_osmajor_ == 4) && (_ansa_osminor_ == 1) \
> || defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)

Przyjȩcie zgodnej z systemem Sun OS definicji funkcji sprintf.

ffl convex3200 cos 10.0/include/stdio.h

7,11d6
< #if __stdc__ /* check for unsupported extension */
< # if defined(_CONVEX_SOURCE) && !defined(_POSIX_SOURCE)
< # error _CONVEX_SOURCE may not be defined without _POSIX_SOURCE
< # endif
< #endif

222a218,219
> # define _IOFBF 01000 /* dodano dla kompilacji kb.c, alternatywa
> zmiana _IOFBF w kb.c na _IONBF */

Patrz uwaga w komentarzu powyżej. Zdefiniowanie stałej IOFBF powoduje pełne buforowanie operacji wejścia/wyjścia.

ffl master/include/ansi/AWmath.h

21a22,24
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> #include "math.h"
> #else
22a26
> #endif
44a49,51
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> #include "math.h"
> #else
45a53
> #endif

ffl convex3200 cos 10.0/include/math.h

4,8d3
< #if __stdc__ /* check for unsupported extension */
< # if defined(_CONVEX_SOURCE) && !defined(_POSIX_SOURCE)
< # error _CONVEX_SOURCE may not be defined without _POSIX_SOURCE
< # endif
< #endif
128c123
< #
---
>
293c288
< #
---
>

ffl master/include/ansi/AWstring.h

21a22,24
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> #include "string.h"
> #else
22a26,27
> #endif
>

ffl convex3200 cos 10.0/include/string.h

6,10d5
< #if __stdc__ /* check for unsupported extension */
< # if defined(_CONVEX_SOURCE) && !defined(_POSIX_SOURCE)
< # error _CONVEX_SOURCE may not be defined without _POSIX_SOURCE
< # endif
< #endif

ffl master/include/ansi/AWtime.h

49a50,52
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> #include "time.h"
> #else
50a54
> #endif

ffl convex3200 cos 10.0/include/time.h

7,11d6
< #if __stdc__ /* check for unsupported extension */
< # if defined(_CONVEX_SOURCE) && !defined(_POSIX_SOURCE)
< # error _CONVEX_SOURCE may not be defined without _POSIX_SOURCE
< # endif
< #endif

ffl master/util/makedepend/def.h

35a36,38
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> #include "ctype.h"
> #else
36a40
> #endif

ffl master/include/capsule/mifref.hd

53a54,56
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> #include "ctype.h"
> #else
54a58,59
> #endif
>

ffl convex3200 cos 10.0/include/ctype.h

7,11d6
< #if __stdc__ /* check for unsupported extension */
< # if defined(_CONVEX_SOURCE) && !defined(_POSIX_SOURCE)
< # error _CONVEX_SOURCE may not be defined without _POSIX_SOURCE
< # endif
< #endif

ffl master/include/ansi/AWunistd.h

51c51,52
< #if ! (defined(_ansa_sunos_) && (_ansa_osmajor_ == 4) && (_ansa_osminor_ == 1))
---
> #if ! (defined(_ansa_sunos_) && (_ansa_osmajor_ == 4) && (_ansa_osminor_ == 1) \
> || defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor == 0))

Defincja typów pid t i mode t.

86c87
< #ifdef _ansa_hpux_
---
> #ifdef _ansa_hpux_
88a90,92
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> extern pid_t fork P(( void ));
> #else
90a95
> #endif

93a99
> #if ! (defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0))
94a101
> #endif

System posiada definicjȩ typu ssize t.

ffl master/include/ansi/AWsocket.h

24c24
< #if defined(_ansa_riscix_) || defined(_ansa_ultrix_) || defined(_ansa_hpux_8_0_)
---
> #if defined(_ansa_riscix_) || defined(_ansa_ultrix_) || defined(_ansa_hpux_8_0_) || \
defined(_ansa_convexos_)

Poprawka zwia̧zana z definicja̧ identyfikatora INET INADDR AS LONG , który określa sposób przechowywania adresu IP.

ffl master/util/stubc/main.c

44c44
< "/*\n * Generated by ‘stubc $Revision: 1.15 $’\n *\tfrom ‘%s’\n *\ton ‘%s";
---
> "/*\n * Generated by ‘stubc $Revision: 1.15 $’\n *\tfrom ‘%s’\n *\ton ‘%s";/**/

Poprawka zwia̧zana z błȩdem kompilatora C na komputerze Convex. Kompilator nie rozpoznaje symbolu zamkniȩcia komentarza wewna̧trz łańcucha znaków.

ffl master/util/makedepend/main.c

110c110,112
<
---
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> #define SIGNALRETURNSINT
> #endif

Symbol SIGNALRETURNSINT umożliwia zdefiniowanie typu funkcji obsługuja̧cej sygnały jako int.

ffl master/src/ansa/capsule/CORE unix/capsule.c

42a43,45
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> #include "signal.h"
> #else
43a47
> #endif
45a50,52
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> #include "signal.h"
> #else
46a54
> #endif

Poprawka zwia̧zana z dyrektywa̧ #error, patrz wyżej.

ffl convex3200 cos 10.0/include/signal.h

7,11d6
< #if __stdc__ /* check for unsupported extension */
< # if defined(_CONVEX_SOURCE) && !defined(_POSIX_SOURCE)
< # error _CONVEX_SOURCE may not be defined without _POSIX_SOURCE
< # endif
< #endif

Poprawka zwia̧zana z dyrektywa̧ #error, patrz wyżej.

ffl master/src/ansa/capsule/capntfy.dpl

27a28,30
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> #include "signal.h"
> #else

28a32
> #endif
140a145,147
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> int (*intfcn)(), (*trmfcn)();
> #else
141a149
> #endif

Zadeklarowanie, że w/w funkcje sa̧ typu int, a nie void.

ffl master/src/ansa/test/callsrv.c

26a27,29
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> #include "signal.h"
> #else
27a31
> #endif

Poprawka zwia̧zana z dyrektywa̧ #error, patrz wyżej.

ffl master/src/ansa/trader/trader.dpl

31a32,34
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> #include "signal.h"
> #else
32a36
> #endif

Poprawka zwia̧zana z dyrektywa̧ #error, patrz wyżej.

ffl master/src/ansa/factory/server.dpl

21a22,24
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> #include "signal.h"
> #else
22a26
> #endif

Poprawka zwia̧zana z dyrektywa̧ #error, patrz wyżej.

ffl master/src/ansa/notify/GrReaper.dpl

24a25,27
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> #include "ctype.h"
> #else
25a29
> #endif

Poprawka zwia̧zana z dyrektywa̧ #error, patrz wyżej.

50a55,59
> #ifdef _ansa_convexos_
> #include <sys/types.h>
> #include <dirent.h>
> #endif
>

Wła̧czenie plików systemowych types.h i dirent.h.

108a118,120
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> #include "signal.h"
> #else
109a122
> #endif

Poprawka zwia̧zana z dyrektywa̧ #error, patrz wyżej.

137a151,153
> #ifdef _ansa_convexos_
> struct dirent *dp;
> #endif

200c216
< for (dp = readdir(dirp); dp != NULL; dp = readdir(dirp))
---
> for (dp = readdir(dirp); dp != NULL ; dp = readdir(dirp))

Definicja typu zmiennej dp właściwa dla systemu Convex OS.

ffl master/src/ansa/capsule/buffer.c

22c22,24
<
---
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> #include "assert.h"
> #else
23a26
> #endif

Poprawka zwia̧zana z dyrektywa̧ #error, patrz wyżej.

ffl convex3200 cos 10.0/include/assert.h

4,9d3
< #if __stdc__ /* check for unsupported extension */
< # if defined(_CONVEX_SOURCE) && !defined(_POSIX_SOURCE)
< # error _CONVEX_SOURCE may not be defined without _POSIX_SOURCE
< # endif
< #endif
<

ffl master/src/ansa/nodemgr/client.dpl

24a25,28
>
> #if defined(_ansa_convexos_) && (_ansa_osmajor_ == 10) && (_ansa_osminor_ == 0)
> #include "assert.h"
> #else
25a30
> #endif

Poprawka zwia̧zana z dyrektywa̧ #error, patrz wyżej.

ffl master/src/ansa/capsule/Imakefile

32c32
< CPPFLAGS = -P $(OSPLATFORMFLAGS)
---
> CPPFLAGS = -P -pcc $(OSPLATFORMFLAGS)

Opcja “-pcc” powoduje zachowanie zgodności z preprocesorami C, które nie stosowały siȩ do standardu ANSI C.

3.2 Sprawdzenie poprawności instalacji systemu ANSA

Dla oprogramowania ANSA wygenerowanego w sposób opisany w niniejszym opracowaniu wykonano seriȩ testów zaproponowannych w rozdziale 7 podrȩcznika ANSA System Manager’s Guide. Przeprowadzone testy wykazały poprawne działanie wygenerowanego oprogramowania.